Das ist ein OpenSource-Projekt fuer POSIX-Betriebssysteme
zum Download / Upload der Firmware und zum Steuern der
ISDN-Tk-Anlagen der Firma GESKO.

Hilfe erhalten Sie mit "geskoctrl -h"!

Das Programm wurde unter folgenden Betriebssystemen getestet :

  * Linux
  * Solaris8/Intel  (nur als user "root" ausfuehrbar! - Rechte device /dev/cua/a)
  * FreeBSD 4.0     (nur als user "root" getestet!)

Fuer das Kompilieren des Programms ist das jeweilige Makefile fuer das Betriebssystem auszuwaehlen
und eine Kopie davon als "Makefile" herzustellen oder ein Symbolischer Link zu setzen.

Fuer Solaris8/Intel ist es noetig die GNU-Tools zu installieren (gcc, binutils etc).

*****

Neu ab Version geskoctrl-0.2.0 ist das Logging über die serielle Schnittstelle.
NEUER Parameter ab Version geskoctrl-0.3.1!

Der Aufruf kann folgendermassen erfolgen

	geskoctrl -com x -l 1      - Loggen auf Konsole
	geskoctrl -com x -l 2      - Loggen in File "geskoctrl.log"
	geskoctrl -com x -l 3      - Loggen auf Konsole UND in File "geskoctrl.log"

Das File "geskoctrl.log" steht im Verzeichnis, in dem geskoctrl installiert und ausgefuehrt wurde.

Beendet wird das Logging mittels Ctrl-C und Ende des Programms!

*****

Wichtig!
--------

Ab Version geskoctrl-0.3.0/0.3.1 haben sich folgenden Parameter geaendert!

Vers. 0.3.0 : CONF-Befehl : "-c" -> "-n"

Vers. 0.3.1 : FW-Download : "-l" -> "-d"
              Logging     : "-o" -> "-l"           

Neuer Parameter "-ga" -> Gespraechsdaten werden an <gspdata.txt> angehaengt


!!! Eine Uebersicht der Parameter erhaelt man mit geskoctrl -h oder Aufruf von geskoctrl ohne Parameter !!!


Unterstuetze Anlagen
--------------------

Mit geskoctrl werden die folgenden Anlagen der Firma GESKO unterstuetzt.

* office 1008/1106/1108/2108 - 1016/1114/1116/2116 (mittels Overboard)
* family 115/116
* family 104/105/108
* office 206/209
* family 4/8

Dabei ist zu beachten, dass bei den Anlagen office 206/2109 und family 4/8 folgende Baudraten
per Default eingestellt sind.

* bis Firmware 2.58 ->  9600 Baud
* ab Firmware 3.01  -> 19200 Baud

Desweiteren ist mit diesen Anlagen kein Firmware-Download/Upload und die Nutzung der GT-Befehle
moeglich.

Die Anlagen family 104/105/108 unterstuetzen erst ab Firmware 4.22 den GT-Befehlssatz.



Haftungsausschluss / Disclaimer:
--------------------------------

Das Programm und der Source-Code des Programms <geskoctrl> wird als Open-Souce so angeboten, wie es im
Archiv <geskoctrl-x.x.x.tar.gz> vorliegt.
Die Anwendung des Programms <geskoctrl> erfolgt auf eigene Verantwortung.
Bei Fehlern und Schäden kann die Firma GESKO und auch der Author des Programms nicht haftbar gemacht werden!

Use the program <geskoctrl> at your own risk! There is no warranty!



15.04.2003
Steffen Hildebrandt
