	Hardwareausbau
2 	ISDN-Basisanschlüsse extern
1 	ISDN-Anschluss intern, an den maximal acht ISDN-Endgeräte angeschlossen werden können
8/16 	Anschlüsse für analoge Endgeräte (MFV/IWV) mit CLIP-Funktion, symmetrisch
	Update der Firmware ohne Öffnen der TK-Anlage (Flash-Eprom)
	PC/Drucker-Schnittstelle (RS-232-C)
	Programmierung am PC unter Windows 95/98/ME/2000/NT oder mit dem Telefon
1/2 	Schnittstellen für TFE-Adapter nach FTZ 123 D12 für zwei Klingeltasten
	Überspannungsschutz
	Erweiterungsschnittstelle für 8-a/b-Modul zur Erweiterung um 8 zusätzliche analoge Ports und eine FTZ-Schnittstelle
	Notspeisung bei Stromausfall über internen S0 möglich (MGA)
  	 
  	Zusätzliche Leistungsmerkmale
	Anklopfen intern/extern, programmierbar
3 	Anzahl der unterschiedlichen Amtsruf-Rhythmen
	Automatische (spontane) Amtsholung für jede Nebenstelle einzeln programmierbar
	Anrufvarianten, Rufweiter-, Tag-/Nachtschaltung
	Automatische Steuerung der Tag-/Nachtschaltung
	Anrufweiterschaltung, ISDN
	Anrufschutz intern/extern (Ruhe vor dem Telefon)
5 	Amtsberechtigungen
	Automatischer Rückruf intern von einem besetzten oder freien Teilnehmer
	Anzeige der Rufnummer des Anrufenden möglich (CLIP-Funktion)
	Automatische Wahl intern/extern (Babyruf)
	Apothekerschaltung, Umleitung des Türrufes nach extern
	CTI-Applikation unter Windows
	Coderuf
	Diensterkennung für jede Nebenstelle einzeln programmierbar
	Durchwahl am Anlagenanschluss
	Fangen böswilliger Anrufer
	Fernwartung / Fernkonfiguration
	Fernsteuerung der Anruf-Weiterschaltung über den zweiten B-Kanal
	Freie Zuordnung der internen Rufnummern
	Flash-Rückfrage-Funktion
	Flash-Zeit über Software einstellbar
	Follow-me
	Speicher für mindestens 1.000 komplette Gesprächs-Datensätze
	Gebührenimpuls für jede Nebenstelle einzeln programmierbar
	Gebührenkonto (Taschengeld-Funktion für jede Nebenstelle einzeln programmierbar
	Geziele Belegung von Mehrfach-Rufnummern (MSNs) bei abgehenden Verbindungen
	Kombiport einstellbar
	Konferenz, ISDN-Dreierkonferenz
	Konferenz, Dreierkonferenz über zweiten B-Kanal
	Konferenz mit allen internen Teilnehmern
200 	Speicherplätze für Kurzwahl-Ziele
	Least Cost Routing (LCR)
	Mehrgeräte-Anschluss mit max. 10 Rufnummern
	Vorrang für Notrufe
	Parken von Gesprächen
	Pick-up (Ruf heranholen, Übernahme vom Anrufbeantworter)
	Rückruf bei besetzt (CCBS)
	Reservieren einer Amtsleitung
	Rückfrage / Makeln (ISDN)
	Rückfrage / Makeln, intern/über zweiten B-Kanal
	Rufabweisung wenn besetzt (busy on busy) einstellbar
	Rufumleitung über den zweiten B-Kanal für jeden Teilnehmer
	Sperren und Freigeben von Rufnummern
	TAPI-Unterstützung
	Terminruf / Weckruf für jeden Teilnehmner programmierbar
	Türruf-Varianten pro Klingeltaste, Tag/Nacht
	Übermittlung / Unterdrückung der Rufnummern-Anzeige
	Berechtigungen für die ISDN-Rufweiterschaltung einstellbar
	Weitervermittlung von Gesprächen nach extern
	Wartemusik intern / extern
	Weitergabe von Gesprächen mit/ohne Ankündigung
  	 
  	Im Lieferumfang enthalten
	Bedienungsanleitung, Kurz-Anleitung, PC-Konfigurations-Software
	So-Kabel, PC/Drucker-Kabel, Bohrschablone/Montageanleitung
