GESKO Kommunikationssysteme GmbH   copyright (c) 1997-2000           
----------------------------------------------------------

Übersicht Conf1999 - Software

Version 4.10 - Sonderversion mit 6 ddi.

Version 4.08 - Neue Funktionen in Verbindung mit Firmware 4.17:
               Den ISDN-Geräten kann jetzt eine Masterberechtigung
               gegeben werden.
               Unter ANLAGE --> OPTIONEN können neue Parameter zur
               Konfiguration der TFE eingestellt werden.

Version 4.07 - Neue Funktionen in Verbindung mit Firmware 4.17:
               Die Kurzwahlziele werden jetzt Namen mit gespeichert.
               Dadurch besteht die Möglichkeit, diese dann am
               ikarus 1200 bei einem ankommende Ruf mit anzuzeigen.
               
               Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Ausdruck der TFE-Parameter korrigiert.

Version 4.06 - Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Österrreich - Die family 108 wird jetzt richtig erkannt.
               
               
               Allgemein - Sperre eingebaut, dadurch kann keine Daten-
               übertragung mehr mit den Anlagen family 4/8, office 206/209,
               i204/209/2500 erfolgen.                
               
Version 4.05 - Neue Funktionen:
               Der max. Eingabewert der Telekom,- bzw. Eigenen Einheit ist
               ab Firmwareversion 4.14 '32767', bisher wurde nur eine Eingabe
               bis '255' ermöglicht. Ebenso kann die Währung nun in Euro erfolgen.
                               
Version 4.04 - Die Konfigurationssoftware unterstützt jetzt die neue family Serie
               family 104, family 108 und family 115.
               Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Die Einrichtung des Global call für Österreich ist jetzt möglich.
             
Version 4.03 - Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Ausblenden des Anklopfschutzes (Teilnehmer-Einstellungen und
               Übersicht-Anklopfschutz) für ISDN Teilnehmer. 

Version 4.02 - Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Unter den Teilnehmer-Einstellungen (ISDN-Teilnehmer) wurde die
               Externberechtigung nicht richtig angezeigt. Im Speicher 
               wurde der Wert aber richtig eingetragen. Hat man nun die Extern-
               berechtigung innerhalb dieser Maske geändert, wurde das falsche
               Symbol angezeigt.
               Fehler in den default-Daten (MSN-Zuordnung) behoben.
               In der Maske 'Übersicht (Automatische Wahl)' wurde der Wert nicht
               eingetragen. Unter 'Teilnehmer (Einstellungen)' war es aber möglich.

Version 4.01 - Neue Funktionen:
               Die Fernladung der Firmware kann jetzt mit dem Konfigurationsprogramm
               einleitet werden.
               In der Statuszeile sieht man welche Software in der Anlage aktiv ist
               (Flash oder Eprom).
               Die Hilfetexte sind jetzt verfügbar.
			   
               Folgende Fehler sind in dieser Version behoben:
               Es können jetzt auch die Teilnehmer des a/b Moduls eine Masterberechtigung
               erhalten.
               Teilnehmer die die Masterberechtigung haben, können nur als Telefon, Kombi 
               oder Alarmport eingerichtet werden. Wenn Sie z.B. bei einem Teilnehmer der
               als Fax eingerichtet ist die Masterberechtigung einschalten, wird dieser als
               Kombigerät umprogrammiert.
               Bei Übernahme der Nah,- und Sperrbereichsnummern geht die zuletzt eingegebene
               Rufnummer nicht mehr verloren.
               Die Übernahme der Rufweiterschaltzeit geht ebenfalls nicht mehr verloren.
               
Version 4.0  - Die Konfigurationssoftware unterstützt die ISDN TK-Anlagen 2108/16 und 1106.
